art.8.1 pct.d ar trebui radiat. Daca defectele sunt circulabile cf CUU nu exista nici o problema pentru circulația mai departe. Daca defectele sunt "necirculabile" vagoanele vor fi detașate in stația de constatare.

art.art.8.1 pct.i (nou) Trenurile compus integral din vagoane care transporta unități Intermodale sunt exceptate de la prevederile art.8.1 pct. f si g

Justificare:

containerele Hightcube sunt considerate transporturi excepționale (cf.I328) s-ar bloca transportul cantităților limitate de produse RID in interiorul unităților intermodale